各代理商、维保单位：

按《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，近期全国发生多起电梯制动器失效引发的事故，为防止和减少此类事故发生，市场监管总局决定开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理，为了排除隐患现通知各代理商、维保单位需对我公司生产的异步曳引驱动载货电梯和同步曳引主机配鼓式制动器进行排查，现将有关事项通知如下：

一、工作内容和工作方式

（一）工作内容。

1.拆解保养鼓式制动器电磁铁。针对鼓式制动器电磁铁在长期工作过程中内部会产生油泥、铁屑等异物，易造成制动器卡阻的问题，要按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017）相关规定，对鼓式制动器电磁铁逐一进行一次拆解保养。

2.检查或更换鼓式制动器松闸顶杆。针对鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆（见附件1中的图1和图2）在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，需检查每个鼓式制动器松闸顶杆材质，要将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质或不锈钢等非导磁材料的松闸顶杆。

（二）工作方式。

我公司各代理商或维保单位应组织单位开展电梯鼓式制动器安全隐患自查和整改工作，排查可根据宁波欣达电梯配件有限公司、常熟佳能电梯配件有限公司、苏州通润驱动设备股份有限公司官网上通报的型号和出厂时间点，核实曳引主机制动器类型和型号，欣达曳引主机重点排查2011年~2015年间出厂的鼓式制动器的松闸顶杆材质，确定排查治理的范围。

1.关于拆解保养鼓式制动器电磁铁。我公司生产的电梯主要采用宁波欣达电梯配件有限公司（网址http://www.nbxd.com/）、常熟佳能电梯配件有限公司（网址https://www.cs-jndt.com/）、苏州通润驱动设备股份有限公司（网址http://www.traction.cn/）这三家曳引主机厂家生产的曳引主机，各代理商、维保单位可依据他们官网发布制动器维护保养视频及相关资料。

2.关于更换鼓式制动器松闸顶杆。对排查出采用铁质等导磁材料松闸顶杆的制动器，电梯制造（改造）单位应当向使用、维保单位免费提供配套铜质等非导磁材料松闸顶杆，并指导维保单位对铁质等导磁材料松闸顶杆进行更换。本次制动器松闸顶杆更换的施工类别属于一般修理。

二、工作进度

（一）自查准备阶段（2021年5月1至2021年5月30）。

维保单位对所保养电梯进行全面排查摸底，制定整改方案，在保养时对曳引机制动器进行检查，对于是鼓式制动器的，填写检查记录，并于2021年6月30日前填写《电梯鼓式制动器专项排查治理自查统计表》，并报送当地负责办理使用登记的市场监管部门。

（二）集中整改阶段（2021年6月至2022年8月）。

电梯使用、维保单位对需要整改的电梯，按照我司提供的技术资料（或曳引主机厂家官网上的视频、资料）要求开展工作，确保电梯处于安全运行状态。各维保单位要留存制动器电磁铁拆解保养、铁质等导磁材料松闸顶杆更换等相关视频或照片的见证材料备查。

三、需排查项目

涉及配用鼓式制动器的顺达所有异步曳引主机电梯，和配上海蒙特纳利同步曳引主机电梯。

 杭州顺达伯耐特电梯有限公司

 2021-05-18